|  |  |
| --- | --- |
| **CZ** | **Originální návod k provozu Klikový zvedák** |

****

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ČESKY Před uvedením stroje do provozu si, prosím, tento návod pečlivě pročtěte.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **OBSAH DODÁVKY** |
|  |  |
|  |  |
| **Klikový zvedák GKW 3T** |  | **Klikový zvedák GKW 5T** |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1 Bezpečnostní pokyny** |  | **5** |
| **2 Obsluha** |  | **6** |
| **3 Údržba a péče** |  | **6** |
| **4 Likvidace** |  | **6** |
| **5 Technické údaje** |  | **6-7** |
| **Prohlášení o shodě ES** |  | **7-9** |

|  |
| --- |
| **1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY** |

* Změny provedené v zájmu technického pokroku může výrobce provést bez předchozího upozornění a tyto změny nemusí být ještě zahrnuty do návodu k použití.
* Před uvedením do provozu zkontrolujte kompletnost a funkčnost stroje!
* Nikdy nepoužívejte vadný nebo nefunkční spotřebič! Kontaktujte výrobce nebo nechte spotřebič zkontrolovat odborníkem.
* Pracujte vždy s rozvahou a nezbytnou opatrností!
* Nikdy nepoužívejte nepřiměřenou sílu!
* Děti a nezúčastněné třetí osoby udržujte mimo pracovní prostor.
* Vždy dbejte na to, aby se během práce některé části těla nedostaly do nebezpečných oblastí!
* Nikdy nepracujte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, léků nebo alkoholu.
* Části obalů (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) skladujte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem, zejména kojencům! Protože části obalů často skrývají těžko rozpoznatelné nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

|  |
| --- |
| **1-1 URČENÝ ÚČEL POUŽITÍ** |

* Ruční naviják je vhodný pro zvedání břemen do 3T / 5T.
* Ruční naviják není vhodný pro trvalé zavěšení břemen.

|  |
| --- |
| **1-1 VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Před prvním použitím stroje si pročtěte návod k obsluze! |
|  | Dodržujte pokyny k údržbě uvedené v návodu k obsluze! |
|  | Nevstupujte pod zavěšené břemeno! |
|  | Nikdy nezvedejte nezajištěná břemena! |
|  | Nikdy nepřekračujte maximální zatížení! |
|  | Nikdy nepoužívejte tento stroj jako náhradu žebříku! |

|  |
| --- |
| **2 OBSLUHA** |

* Postavte klikový naviják na pracoviště.
* Nyní umístěte břemeno:
* Zvedání břemena: Umístěte břemeno na horní stojánek (3) ručního navijáku a otáčejte klikou (2) ve směru hodinových ručiček, břemeno se začne zvedat.
* Spouštění nákladu: Položte náklad na spodní stojánek (4) ručního navijáku a otáčejte klikou (2) proti směru hodinových ručiček, náklad se nyní spouští.



1 podstavec

2 ruční klika

3 horní stojánek

4 spodní stojánek

5 západka pro spouštění

6 západka pro zvedání

7 osový kroužek

**3 ÚDRŽBA A PÉČE**

* Všechny pohyblivé části pravidelně pečlivě promazávejte vhodným mazacím tukem.
* Převodovku mažte nejméně jednou za 4 týdny.
* Vadné nebo nefunkční díly je nutno před použitím vyměnit!

**4 LIKVIDACE**

Potřebujete-li tento spotřebič zlikvidovat, obraťte se na společnost Güde Vertriebs-GmbH, místního prodejce nebo místní recyklační středisko.
Spotřebič nikdy neodkládejte do sběrny komunálního odpadu!
Spotřebič nikdy nelikvidujte společně s běžným domovním odpadem!

Tímto způsobem významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

**5.1 TECHNICKÉ ÚDAJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. výrobku | 18046 |  | min. výška hlavy | 730 mm |
| max. nosnost | 3 t |  | max. výška hlavy | 1080 mm |
| min. výška upínacího drápu | 70 mm |  | rozměry d x š x v | 197 x 296 x 730 mm |
| max. výška upínacího drápu | 420 mm |  | hmotnost netto/brutto | 22 / 20,9 kg |
| výška zdvihu | 350 mm |  |  |  |

**5.2 TECHNICKÉ ÚDAJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. výrobku | 18047 |  | min. výška hlavy | 730 mm |
| max. nosnost | 5 t |  | max. výška hlavy | 1080 mm |
| min. výška upínacího drápu | 80 mm |  | rozměry d x š x v | 189 x 335 x 730 mm |
| max. výška upínacího drápu | 430 mm |  | hmotnost netto/brutto | 30 / 28,4 kg |
| výška zdvihu | 350 mm |  |  |  |

**Záruka**

Záruční doba je 12 měsíců pro komerční použití, 24 měsíců pro spotřebitele, a začíná běžet v okamžiku zakoupení zařízení.

Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo výrobními vadami. Při uplatnění záruční vady je třeba přiložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Ze záruky je vyloučeno nesprávné používání, například přetěžování přístroje, použití síly, poškození způsobené v důsledku vnějších zásahů nebo cizími tělesy.

Nedodržení návodu k obsluze a běžné opotřebení jsou ze záruky rovněž vyloučeny.

|  |
| --- |
| **Důležitá informace pro zákazníky**Upozorňujeme, že zboží by mělo být při zasílání v rámci záruky nebo po záruční době vždy zasíláno v původním obalu. Tímto opatřením účinně předejdete zbytečnémupoškození při přepravě a následným sporům.Pouze v originálním obalu je Váš stroj optimálně chráněn, a tím je zajištěno bezproblémové vyřízení Vašeho požadavku. |

**Servis**

Máte technické dotazy? Reklamaci? Potřebujete náhradní díly nebo návod k obsluze? Na webových stránkách společnosti Güde GmbH & Co. KG (www.guede.com) v sekci Servis vám pomůžeme rychle a bez zbytečné byrokracie. Pomozte nám, abychom vám mohli pomoci. Abychom mohli v případě reklamace identifikovat váš spotřebič, potřebujeme sériové číslo, číslo výrobku a rok výroby. Všechny tyto údaje naleznete na typovém štítku.

Tel.: +49 (0) 7904 / 700-360
Fax: +49 (0) 79 04 / 700-51999
E-mail: support@ts.guede.com

**Prohlášení o shodě EU**Tímto prohlašujeme, že koncepce a konstrukce uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a hygienu. V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení platnost.

**Klikový zvedák**

**18046 GKW 3T**

**Relevantní směrnice ES**

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎 2014/35/EU | 🞎 2014/30/EU |
| 🞎 1935/2004/EC | 🞎 1907/2006/EC |
| 🞎 2011/65/EU&2015/863/EU | 🞎 2016/426/EU |
| 🞎 2016/425/EU (PPE) | 🞎 2014/29/EU |
| ☒ 2006/42/EC | 🞎 2015/1188/EU |
|  🞏 *Příloha IV* | 🞏 2019/1784/EU |
|  Oznámený subjekt Číslo: | Jméno:Adresa: |

 Certifikát ES o přezkoušení typu:

🞏 97/68/EC\_&2016/1628/EU
 č. dokladu:

🞏 2000/14/EC\_2005/88/EC

**Způsob posouzení shody**
příloha VI

**Použité harmonizované normy**

|  |
| --- |
| EN 1494:2000+A1 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Zaručená hladina akustického výkonu**

LWA dB (A)

**Naměřená hladina akustického výkonu**

LWA dB (A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Wolpertshausen, 10. 10. 2020 |  |  |

**Helmut Arnold**jednatel
Güde GmbH & Co. KG, Birkichstrase 6, 74549 Wolpertshausen, SRN

**Joachim Bürkle**
Güde GmbH & Co. KG, Birkichstrase 6, 74549 Wolpertshausen, SRN
Zmocněn pro sestavování technických podkladů.

GÜDE GmbH & Co. KG

Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen

Německo

Tel.: +49-(0)7904/700-0

Fax.: +49-(0)7904/700-250

e-mail: info@guede.com

**Klikový zvedák**

**18047 GKW 5T**

**Relevantní směrnice ES**

|  |  |
| --- | --- |
| 🞎 2014/35/EU | 🞎 2014/30/EU |
| 🞎 1935/2004/EC | 🞎 1907/2006/EC |
| 🞎 2011/65/EU&2015/863/EU | 🞎 2016/426/EU |
| 🞎 2016/425/EU (PPE) | 🞎 2014/29/EU |
| ☒ 2006/42/EC | 🞎 2015/1188/EU |
|  🞏 *Příloha IV* | 🞏 2019/1784/EU |
|  Oznámený subjekt Číslo: | Jméno:Adresa: |

 Certifikát ES o přezkoušení typu:

🞏 97/68/EC\_&2016/1628/EU
 č. dokladu:

🞏 2000/14/EC\_2005/88/EC

**Způsob posouzení shody**
příloha VI

**Použité harmonizované normy**

|  |
| --- |
| EN 1494:2000+A1 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Zaručená hladina akustického výkonu**

LWA dB (A)

**Naměřená hladina akustického výkonu**

LWA dB (A)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Wolpertshausen, 10. 10. 2020 |  |  |

**Helmut Arnold**jednatel
Güde GmbH & Co. KG, Birkichstrase 6, 74549 Wolpertshausen, SRN

**Joachim Bürkle**
Güde GmbH & Co. KG, Birkichstrase 6, 74549 Wolpertshausen, SRN
Zmocněn pro sestavování technických podkladů.

GÜDE GmbH & Co. KG

Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen

Německo

Tel.: +49-(0)7904/700-0

Fax.: +49-(0)7904/700-250

e-mail: info@guede.com